**PŘÍLOHA č. 2**

**Technická specifikace speciálního traktoru na kultivačních kolech**

**Výrobce stroje:** **Vyplnit**  
**Konkrétní typ stroje:** **Vyplnit**  
**Počet kusů:** **1**

Speciální traktor na kultivačních kolech musí splňovat následující kritéria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY** | **ANO/NE** | **Pokud „NE“, uveďte skutečnou hodnotu.** |
| Nový stroj | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Jmenovitý výkon min. 130 koní | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Počet válců min. 4 | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Zdvihový objem min. 4,5 l | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Emisní norma stupeň V | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Dvě turbodmychadla | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Největší povolená hmotnost traktoru min. 10 400 kg | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Rozvor min. 2 500 mm | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Nádrž paliva min. 220 l | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Nádrž na AdBlue max. 14 l | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Sedačka spolujezdce | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Vzduchové brzdy 2+1 | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Zadní náprava na přírubách | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Maják | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Stěrač s ostřikovačem zadního skla | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Klimatizace | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Reverzní převodovka s min. počtem 24 rychlostních stupňů vpřed a vzad | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Přední blatníky otočné | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Kabina odpružená | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Přední náprava odpružená | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Pracovní osvětlení 4 vpředu ve střeše a 4 vzadu, 2 vzadu na boku, H3 LED | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Axiální čerpadlo hydrauliky min. 114 l/min. | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Mechanické hydraulické okruhy vzadu min. 4 | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Vypínač baterie | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Ohřev bloku motoru | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Odkládací skříňka ve střeše | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Stavitelný závěs automat, čep 38 mm, min. 9 poloh | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Pneu 300/95R46, 270/95R32 | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Stavitelné ráfky | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Příprava na navigaci | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Konstrukce umožňující použití čelního nakladače bez použití pomocných zesilujících rámů | **Vyplnit** | **Vyplnit** |

V ……………………………….dne ………………………………

………………….………………………………………  
 Podpis a razítko uchazeče