**TECHNICKÁ SPECIFIKACE předmětu plnění**

**k zakázce na dodávky zadávané v otevřené výzvě s názvem**

***Vybavení servisní dílny v Eši***

| 1. **Mostový jeřáb**

**Typové označení: [DOPLNÍ DODAVATEL]** |
| --- |
| **Parametr** | **Požadovaná úroveň** | **Parametry dodávaného vybavení** |
| Záruční doba | min. 24 měsíců | **[DOPLNÍ DODAVATEL]** |
| Nosnost | min. 8 t, max. 12 t | **[DOPLNÍ DODAVATEL]** |
| Bezdrátové dálkové ovládání  | ANO | **[DOPLNÍ DODAVATEL]** |
| Elektrický pohon | ANO | **[DOPLNÍ DODAVATEL]** |

| 1. **Automatický zaskladňovací regál**

**Typové označení: [DOPLNÍ DODAVATEL]** |
| --- |
| **Parametr** | **Požadovaná úroveň** | **Parametry dodávaného vybavení** |
| Záruční doba | min. 24 měsíců | **[DOPLNÍ DODAVATEL]** |
| Nosnost regálu | min. 2 x 30 t | **[DOPLNÍ DODAVATEL]** |
| Největší možné rozměry (v x š x h)(stanoveny s ohledem na prostor v budově) | 6 950 x 2 780 x 3 074 mm(tolerance mínus 5 %) | **[DOPLNÍ DODAVATEL]** |

| 1. **Vysokozdvižný vozík**

**Typové označení: [DOPLNÍ DODAVATEL]** |
| --- |
| **Parametr** | **Požadovaná úroveň** | **Parametry dodávaného vybavení** |
| Záruční doba | min. 24 měsíců | **[DOPLNÍ DODAVATEL]** |
| Nosnost | min. 2,5 t, max. 4 t | **[DOPLNÍ DODAVATEL]** |
| Výška zdvihu | min. 2 m, max. 4 m | **[DOPLNÍ DODAVATEL]** |
| Elektrický pohon | ANO | **[DOPLNÍ DODAVATEL]** |
| Vidle s bočním posuvem | ANO | **[DOPLNÍ DODAVATEL]** |

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_.\_\_.2021

 razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka