# Krycí list nabídky

1. **Zakázka na dodávky včetně souvisejících montážních prací**

# Název: Pásová pila s dopravníky a bruskou

1. Základní identifikační údaje

Zadavatel:

Obchodní firma: Radim Bábíček

Místo podnikání: Dolní Konec 760, 69606 Vacenovice

IČ: 63444135

DIČ: CZ7609254257

E-mail: radimbabicek@seznam.cz

Účastník výběrového řízení:

Název: ………………………………………………………………………………………..

Sídlo: …………………………………………………………………………………………..

Zápis v obchodním rejstříku: ……………………………………………………………….

Zastoupený: ………………………………………………………………………………….

Tel./fax: ………………………………………..

E-mail: ………………………………………..

IČ: ………………………

DIČ: …………………………..

Kontaktní osoba : …………………………………………………………

Tel.: …………………………………..

1. Nabídková cena

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Předmět zakázky (včetně značky a typu) | Cena bez DPH | Samostatně DPH (sazba 21%) | Cena celkem včetně DPH: |
| Pásová pila horizontální ……………………………………… | ……… | ………. | ………. |
|  |  |  |  |

1. Měna, ve které je nabídková cena uvedena

Kč

1. Popis základních technických parametrů jednotlivých strojů

Parametry musí být popsány v přehledné tabulce a respektovat minimální a maximální parametry uvedené v zadávací dokumentaci.

Pásová pila horizontální

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ..uvést značku a typ … |  |  |
|  |  |  |
| **Parametr** | **Hodnota (ano/ne)** | **Konkrétní hodnota** |
| Hnaná kola s min. průměrem 1270 mm |  .................... |  ……………. |
| Min. šířka kol 160 mm |  .................... |  ……………. |
| Šířka pilového pásu min. 180 mm |  .................... |  …………….. |
| Motor min. 75 kW |  .................... |  …………….. |
| Max. průměr zpracovávané kulatiny min. 1200 mm |  .................... |  …………….. |
| Min. délka pořezu 5 m |  .................... |  …………….. |
| Rychlost pily při vracení min. 125 m/min. | .................... | …………….. |
| Počet dodávaných pilových pásů min. 15 ks |  .................... |  …………….. |
| Automatický elektronicky řízený systém řezání |  .................... |  …………….. |
| Oboustranný řez |  .................... |  …………….. |
| Min. 3 předřezy | .................... | …………….. |
| Min. 3 obraceče na kulatinu | .................... | …………….. |
| Min. 6 hydraulických upínání kulatiny |  .................... |  …………….. |
| **Dopravník na kulatinu** |  |   |
| - počet řetězových a nakládacích ramen min. 4 |  .................... |  …………... |
| - elektromotor s převodovkou min. 4 kW |  .................... |  …………... |
| **Příčný řetězový dopravník:** |  |   |
| - počet řetězových ramen min. 3 ks |  .................... |  …………... |
| - motor max. 3 kW |  .................... |  …………... |
| **Poháněný válcový dopravník s rozdělováním řeziva do stran:** |  |   |
| - šířka válců min. 800 mm |  .................... |  …………... |
| - motor max. 4 kW |  .................... |  …………... |
| **Bruska s chlazením:** |  |   |
| - výška pásu max. 250 mm |  .................... |  ……..……. |

1. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Účastník výběrového řízení prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

V………………………….dne………………..

 …………………………………………………….

 Jméno a podpis statutárního zástupce