# Krycí list nabídky

1. **Zakázka vyšší hodnoty na dodávku**

# Název: Rozvoj pilařského podnikání

1. Základní identifikační údaje

Zadavatel:

Obchodní firma: Petr Duben

Místo podnikání: Ždírec 36, 588 13

IČ: 12431354

DIČ: CZ670705093

E-mail: farmaduben@seznam.cz

Účastník výběrového řízení:

Název: ………………………………………………………………………………………..

Sídlo: …………………………………………………………………………………………..

Zápis v obchodním rejstříku: ……………………………………………………………….

Zastoupený: ………………………………………………………………………………….

Tel./fax: ………………………………………..

E-mail: ………………………………………..

IČ: ………………………

DIČ: …………………………..

Kontaktní osoba : …………………………………………………………

Tel.: …………………………………..

1. Nabídková cena

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Předmět zakázky (včetně značky a typu stroje) | Cena bez DPH | Samostatně DPH (sazba 21%) | Cena celkem včetně DPH: |
| Technologický celek – 6 dopravníků ……………………………………… | ……… | ………. | ………. |
|  |  |  |  |

1. Měna, ve které je nabídková cena uvedena

Kč

1. Popis základních technických parametrů

Parametry musí být popsány v přehledné tabulce a respektovat minimální a maximální parametry uvedené v zadávací dokumentaci.

Technologický celek – 4 dopravníky před rozmítací pilu a 2 dopravníky za rozmítací pilu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ..uvést značku a typ technologie… |  |  |
| **Parametr** | **Hodnota (ano/ne)** | **Konkrétní hodnota** |
| Umožňující transport prizem o délce min. 2000 – max. 5000 mm |  .................... |  ……………. |
| Umožňující transport prizem o výšce min. 70 – max. 180 mm |  .................... |  ……………. |
| Rozmítací uzel bude obsluhován operátorem, jehož stanoviště bude umístěno v kabině |  .................... |  ……………. |
| DÁVKOVACÍ DOPRAVNÍK |  .................... |  …………….. |
| První příčný řetězový dopravník |  .................... |  …………….. |
| Počet drah min. 4 ks |  .................... |  …………….. |
| Přivedení volně sypané prizmy na separátor |  .................... |  …………….. |
| SEPARÁTOR  | .................... | …………….. |
| Počet drah min. 4 ks | .................... | …………….. |
| Přísun prizem po 1 ks na vstupní poháněný válečkový dopravník před rozmítací pilu | .................... | …………….. |
| PŘÍSUNOVÝ VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK | .................... | …………….. |
| Délka min. 10.500 mm | .................... | …………….. |
| Přísun materiálu na středící zařízení před rozmítací pilu a umožnění případného obrácení prizmy | .................... | …………….. |
| ROVNACÍ A STŘEDICÍ DOPRAVNÍK | .................... | …………….. |
| Středící zařízení na délky prizem min. 2000 – max. 5000 mm | .................... | …………….. |
| Automatické přiražení třístranně ořízlé prizmy na boční pravítko | .................... | …………….. |
| Nastavení prizmy na 1 pravou pilu pomocí joysticku | .................... | …………….. |
| ODSUNOVÝ DOPRAVNÍK | .................... | …………….. |
| Za pilou | .................... | …………….. |
| Válečkový dopravník o délce min. 6300 mm | .................... | …………….. |
| S automatickým bočním odsunem rozmítnutého materiálu na příčné dráhy | .................... | …………….. |
| TŘÍDÍCÍ DOPRAVNÍK | .................... | …………….. |
| Příčné dráhy min. 4 ks | .................... | …………….. |
| Délka min. 1750 mm | .................... | …………….. |
| S dorazem |  .................... |  …………….. |

1. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Účastník prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

V………………………….dne………………..

 …………………………………………………….

 Jméno a podpis statutárního zástupce