**Příloha č. 6 ZD - TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Systém dohledatelnosti výrobků POČET: 1 KS | | |
|  | | |
| Technické parametry a výbava | **Požadavek zadavatele** | **Nabízené parametry** |
| Kompatibilita se stávajícím ŘS PROKO-SYTER | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Zavedení signálu z technologické váhy krmných produktů do ŘS | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Evidence kumulace váhového množství krmných produktů v ŘS s vizualizací u technologické váhy (celková výroba) | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Evidence váhového množství krmných produktů od posledního nulování v ŘS s vizualizací u ikony technologické váhy (sledování dávky) | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Vizualizace váhového množství krmných produktů v konkrétním expedičním zásobníku | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Archivace protokolů obsahující údaje o naskladněném a vyskladněném množství, místě uložení, vše ve vazbě na časový údaj | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRODEJ ZE DVORA POČET: 1 KS | | |
|  | | |
| Technické parametry a výbava | **Požadavek zadavatele** | **Nabízené parametry** |
| Dodávka 1 ks PC vč. SW výbavy, kompatibilní se stávajícím IS společnosti SQL Ekonom (SOFTBIT) | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |