**Příloha č. 2 – Tabulka technických parametrů**

**Název zakázky:** Pořízení užitkového vozidla v kategorii N1 s valníkem PLiSATi s.r.o.

Dodané vozidlo musí splňovat tyto technické parametry alespoň v minimální úrovni (předmětem dodávky tudíž musí být užitkový vůz s níže uvedenými či lepšími parametry).

**Užitkové vozidlo kategorie N1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARAMETR** | **POŽADOVANÝ** | **NABÍZENÝ** |
| Technické parametry |
| Kategorie vozidla N1 | ANO |  |
| Celková hmotnost  | do 3,5 t |  |
| Valník s nákladovým prostorem | 8 palet |  |
| Příprava pro montáž hydraulického čela | ANO |  |
| Valník s plachtou 8 palet, bočním latěním, boční shrnování, spojler kabiny + boční za kabinou. | ANO |  |
| Nosnost nákladového prostoru (s ohledem na váhu vozidla s řidičem, nástavby a celkovou hmotnost vozidla do 3,5 t) | Min. 1050 kg |  |
| Jedna řada sedadel (dvojsedadlo pro spolujezdce) | ANO |  |
| Výkon | Min. 120 kW |  |
| Emisní norma  | Euro 6  |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | ANO |  |
| 6° převodovka | ANO |  |
| Klimatizace | ANO |  |
| * 1. Servis zdarma (podle skutečnosti, která nastane dříve)
 | 2 roky nebo 80 000 km  |  |

**Uchazeč o zakázku čestně prohlašuje, že veškeré údaje a informace, které v této technické specifikaci uvedl, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.**

|  |  |
| --- | --- |
| V……………… dne…………… | ………………………………………………………..Razítko a podpis uchazeče |