**TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: Investice Vinařství Pavlov, spol. s r.o.**

***Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |
| --- |
| **Rosič do vinic nesený na portálovém nosiči - kód 029 počet: 1 ks** |
| **Výrobce: ………………** |
| **Typové označení stroje: ………………………** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Nesený rosič kompatibilní se stávajícím multifunkčním strojem | ANO/NE\* |
| - Pracovní záběr 4 řádky najednou nebo 3 řádky + 2 polořádky při sponu 2 - 3m  | ANO/NE\* |
| - Ramena s automatickým sledováním terénu | ANO/NE\* |
| - Nádrž na postřikovou látku o objemu min. 3.000l | …………..… l |
| - Čerpadlo pro postřik a plnění o výkonu min. 170l/min | ……… l/min |
| - Čerpadlo pro externí sání o výkonu min. 300l/min | ……… l/min |
| - Elektronická regulace postřikové dávky | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč** |
| **Další parametry nabízeného stroje:** |
| ……………………… |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |
| --- |
| **Mulčovač - kód 029 počet: 2 ks** |
| **Výrobce: ………………** |
| **Typové označení stroje: ………………………** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Vertikální osa rotace | ANO/NE\* |
| - Min. 2 rotory | ANO/NE\* |
| - Plynule nastavitelný pracovní záběr v rozsahu min.50cm | ANO/NE\* |
| - Maximální pracovní záběr min. 210cm | …………cm |
| - Hmotnost max. 700kg  | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč** |
| **Cena v Kč bez DPH za 2 ks stroje** | **…….... ,- Kč** |
| **Další parametry nabízeného stroje:** |
| ……………………… |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |
| --- |
| **Defoliátor pravostranný - kód 029 počet: 1 ks** |
| **Výrobce: ………………** |
| **Typové označení stroje: ………………………** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Hlavice defoliátoru pravostranná | ANO/NE\* |
| - Nosný rám | ANO/NE\* |
| - Výškově nastavitelný sloupek | ANO/NE\* |
| - Děrovaný nerezový válec a pryžový válec | ANO/NE\* |
| - Možnost nastavení rychlosti děrovaného válce v rozsahu 0-500 ot./min | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč**  |
| **Další parametry nabízeného stroje:** |
| ……………………… |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |
| --- |
| **Defoliátor levostranný - kód 029 počet: 1 ks** |
| **Výrobce: ………………** |
| **Typové označení stroje: ………………………** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Hlavice defoliátoru levostranná | ANO/NE\* |
| - Výškově nastavitelný sloupek | ANO/NE\* |
| - Děrovaný nerezový válec a pryžový válec | ANO/NE\* |
| - Možnost nastavení rychlosti děrovaného válce v rozsahu 0-500 ot./min | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč**  |
| **Další parametry nabízeného stroje:** |
| ……………………… |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |
| --- |
| **Výkyvná sekce pravostranná - kód 029 počet: 1 ks** |
| **Výrobce: ………………** |
| **Typové označení stroje: ………………………** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Pohon výkyvné sekce servomotorem | ANO/NE\* |
| - Nožová sekce se šířkou nože min. 40cm | ANO/NE\* |
| - Umožňuje boční náklon nožové sekce | ANO/NE\* |
| - Čelní nosný rám do řádku nastavení 2- 3 m, max. délka 700mm  | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč**  |
| **Další parametry nabízeného stroje:** |
| ……………………… |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |
| --- |
| **Výkyvná sekce levostranná - kód 029 počet: 1 ks** |
| **Výrobce: ………………** |
| **Typové označení stroje: ………………………** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Pohon výkyvné sekce servomotorem | ANO/NE\* |
| - Nožová sekce se šířkou nože min. 40cm | ANO/NE\* |
| - Umožňuje boční náklon nožové sekce | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč**  |
| **Další parametry nabízeného stroje:** |
| ……………………… |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |
| --- |
| **Secí stroj bylinných směsí - kód 029 počet: 1 ks** |
| **Výrobce: ………………** |
| **Typové označení stroje: ………………………** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Diskový secí stroj o pracovním záběru min. 1,5 m | ……....… m |
| - Setí do pevného lůžka v nepřipraveném zatravněném terénu | ANO/NE\* |
| - Provedení pro rozdílné velikosti osiva | ANO/NE\* |
| - Elektricky ovládaný výsevek | ANO/NE\* |
| - Zásobník na osivo o objemu min. 70l | …………..… l |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč**  |
| **Další parametry nabízeného stroje:** |
| ……………………… |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

 *jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***