**PŘÍLOHA č. 2**

**Technická specifikace návěsného rozmetadla hnoje a kompostu nad 15 t**

**Výrobce stroje:** **Vyplnit**  
**Konkrétní typ stroje:** **Vyplnit**  
**Počet kusů:** **1**

Rozmetadlo hnoje a kompostu návěsné nad 15 t musí splňovat následující kritéria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY** | **ANO/NE** | **Pokud „NE“, uveďte skutečnou hodnotu.** |
| Rozmetadlo s 2 svislými rozmetacími válci | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Těsnící čelo před rozmetacími válci (hydraulická gilotina) | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Výtlačné čelo | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Automatická regulace posunu vyhrnovacího čela | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Celková přípustná hmotnost min. 22.000 kg | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Objem korby min. 30 m3 | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Délka korby min. 6 000 mm | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Provedení korby - pozink | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Podvozek - pozink | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Spodní lopatky jištěné proti kamenům | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Zesílení spodních lopatek šroubované | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Mechanická odstavná noha | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Mechanický posun náprav pro změnu těžiště | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Provedení 40km/h | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Nápravy přední pevná, zadní řiditelná - pasivní řízení | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Závěs K80 | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Pneumatiky 560/60-R22,5 Radial | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Brzdy 2 okruhové vzduchové s ALB | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Sklopná levá bočnice | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Odpružený dolní závěs | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Odpružení náprav, listové pružiny | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Připojení k traktoru ISO spojky | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Elektrika 12V | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Žebřík | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Obrysové osvětlení (vzadu bílé/červené) | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Držák hydraulických hadic | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Nový stroj | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Záruka min. 12 měsíců | **Vyplnit** | **Vyplnit** |

V ……………………………….dne ………………………………

………………….………………………………………  
 Podpis a razítko uchazeče