**Technická specifikace zboží**

***Účastník je povinen kompletně vyplnit část tabulky zadavatelem požadovaných parametrů a uvést nabídkovou cenu jednotlivých zařízení!***

|  |
| --- |
| **Stroj: TRAKTOR****počet: 1 ks** |
| **Výrobce:**  |
| **Typové označení stroje:**  |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| 6-ti válec | ANO / NE |
| Zdvihový objem motoru min. 6 000 cm³ | ANO / NE |
| Jmenovitý výkon min. 195 k | ANO / NE |
| Palivo diesel | ANO / NE |
| Objem palivové nádrže min. 400 l | ANO / NE |
| Objem nádrže AdBlue min. 25 l | ANO / NE |
| Předehřev filtru paliva | ANO / NE |
| Min. 30 převodů vpřed a min. 15 převodů vzad | ANO / NE |
| Volba směru jízdy pomocí páky pod volantem | ANO / NE |
| Přední vývodová hřídel | ANO / NE |
| Přední tříbodový závěs | ANO / NE |
| Nosnost předního tříbodového závěsu min. 5 000 kg | ANO / NE |
| Přední hydraulický okruh min. 1 ks | ANO / NE |
| Zadní tříbodový závěs | ANO / NE |
| Nosnost zadního tříbodového závěsu min. 9 500 kg | ANO / NE |
| Plnění emisní normy TIER STAGE V | ANO / NE |
| 2 okruhový systém vzduchových brzd přívěsu  | ANO / NE |
| Brždění přední nápravy pohonem předních kol | ANO / NE |
| Mokré kotoučové brzdy v olejové lázni na zadní nápravě | ANO / NE |
| 100% uzávěrky diferenciálu na přední i zadní nápravě | ANO / NE |
| Odpružení přední nápravy | ANO / NE |
| Výkyvné přední blatníky | ANO / NE |
| Přepravní rychlost max. 40 km/hod. | ANO / NE |
| Min. 4 zadní hydraulické okruhy | ANO / NE |
| Systém LoadSensing (nebo obdobný) | ANO / NE |
| Výkon hydraulického LS čerpadla min. 110 l/min. | ANO / NE |
| Zadní vývodový hřídel 540/1000/540E/1000E | ANO / NE |
| Zadní výškově nastavitelný automatický závěs s čepem 38 mm | ANO / NE |
| Automatická stabilizace zadních spodních ramen tříbodového závěsu | ANO / NE |
| Kabina pneumaticky odpružená | ANO / NE |
| Kabina oddělená od motorového prostoru | ANO / NE |
| Automatická klimatizace | ANO / NE |
| Topení  | ANO / NE |
| Výškově i polohově přestavitelný volant | ANO / NE |
| Střešní okno | ANO / NE |
| Teleskopická vnější zrcátka | ANO / NE |
| Otevíratelná boční okna | ANO / NE |
| Odpružené sedadlo řidiče | ANO / NE |
| Sedadlo pro spolujezdce | ANO / NE |
| Rádio s Bluetooth | ANO / NE |
| Držák pro externí monitory | ANO / NE |
| Pracovní světla: min. 4 vpředu, min. 4 vzadu | ANO / NE |
| Maják | ANO / NE |
| Skříňka na nářadí | ANO / NE |
| Závaží v zadních kolech  | ANO / NE |
| Šíře zadních pneumatik min. 650 mm | ANO / NE |

*V………………….. dne …………..*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem či za účastníka*

*razítko a podpis*