**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: zpracování zemědělských produktů**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |
| --- |
| ***Vzduchotechnika*** |
| ***Technické parametry a výbava*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Nabízené parametry*** |
| Použité propojovací potrubí DN 300 vyrobené z nerezové oceli | *Splňuje technologie tento parametr* | *ANO/NE* |
| Minimální objem výměny vzduchu za hodinu | *Splňuje technologie tento parametr* | *ANO/NE* |
|  | *Splňuje technologie tento parametr* | *ANO/NE* |

|  |
| --- |
| ***Technologie chlazení*** |
| ***Technické parametry a výbava*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Nabízené parametry*** |
| Chladící boxy z panelů PUR 80 mm | *Splňuje technologie tento parametr* | *ANO/NE* |
|  Výkon rekuperační jednotky v místnosti 1.01 400m3/hod | *Splňuje technologie tento parametr* | *ANO/NE* |
| Chladící výkon chladící jednotky v místnosti 1.44 pro výrobu masných specialit min. 7.5 kW  | *Splňuje technologie tento parametr* | *ANO/NE* |
| Chladící výkon chladící jednotky v místnosti 1.46 bourárně masa min. 7.5 kW | *Splňuje technologie tento parametr* | *ANO/NE* |

|  |
| --- |
| **Plocháčová dráha** |
| ***Technické parametry a výbava*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Nabízené parametry*** |
| Materálplocháčové dráhy ocel…, žárově zinkovaná | *Splňuje technologie tento parametr* | *ANO/NE* |
| Nosnost plocháčové dráhy min..kg | *Splňuje technologie tento parametr* | *ANO/NE* |

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

 *jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***