Příloha P5 zadávací dokumentace k zakázce: „Vozidlo s dvouramennou teleskopickou plošinou“

**PŘÍLOHA KUPNÍ SMLOUVY Č.1 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZBOŽÍ**

***Účastník je povinen kompletně vyplnit část tabulky zadavatelem požadovaných parametrů***

1. ***Dílčí blok A – motorové vozidlo***

**Zboží (výrobce a označení) : …………………………………………………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technický parametr** | **Jednotka** | **Požadovaný parametr** | **Nabízený parametr** |
| **Největší přípustná hmotnost** | **tuna** | **Max. 3,5** |  |
| **Kompaktnost s podvozkem dvouramenné teleskopické plošiny** | **-** | **ANO** |  |

1. ***Dílčí blok B – dvouramenná teleskopická plošina***

**Zboží (výrobce a označení) : …………………………………………………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technický parametr** | **Jednotka** | **Požadovaný parametr** | **Nabízený parametr** |
| **Pracovní dosah** | **metr** | **Min. 25** |  |
| **Boční dosah** | **metr** | **Min. 10** |  |
| **Spodní dosah** | **metr** | **Min. 3** |  |
| **Vodorovný výsuv horního ramene ve výšce** | **metr** | **Min. 10**  |  |
| **Nosnost koše** | **kg** | **Min. 210** |  |
| **Průjezdná výška** | **milimetr** | **Max. 2100** |  |
| **Zásuvka v koši 230 V** | **ks** | **Min. 1** |  |
| **Natáčení koše** | **-** | **ANO** |  |
| **Nouzová ruční pumpa** | **-** | **ANO** |  |

**V(e) ………………………………., dne ………………………………..**

**…………………………………………………**

**Podpis oprávněné osoby**