**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Modernizace strojového vybavení“**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |
| --- |
| **Stroj: Tažený postřikovač počet: 1 ks** |
| **Výrobce:** |
| **Typové označení stroje:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Šířka stroje - max. 2,6 m | ………….. m |
| Délka stroje - max. 7,7 m | ………….. m |
| Světlá výška (střed stroje) - min. 0,80 m | ………….. m |
| Nádrž na čistou vodu - objem min. 500 l | ………….. l |
| Nádrž na mytí rukou - objem min. 15 l | ………….. l |
| Nádrž na postřikovou jíchu objem min. 6 000 l | ANO/NE\* |
| Přimíchávací zařízení na chemii | ANO/NE\* |
| Systém automatického vnitřního oplachu | ANO/NE\* |
| Systém dvou čerpadel (hlavní postřikové čerpadlo a přídavné čerpadlo na vnitřní čištění) | ANO/NE\* |
| Možnost plnění hlavní nádrže čerpadlem postřikovače | ANO/NE\* |
| Výkon hlavního čerpadla - min. 600 l/min. | ………….. l |
| Ovládání funkcí postřikovače – přes terminál v traktoru nebo přes terminál na postřikovači | ANO/NE\* |
| Kopírování jízdní stopy | ANO/NE\* |
| Záběr ramen min. 36 m (s možností na složení min. 24 m) | ANO/NE\* |
| Pracovní výška ramen max. 30 cm nad porostem/půdou | ANO/NE\* |
| Ultrazvukový systém hlídání výšky ramen – min. 6 ks ultrazvukových snímačů | ANO/NE\* |
| Stabilizace ramen pneumatickými písty | ANO/NE\* |
| Rrozteč mezi tryskami min. 25 cm | ANO/NE\* |
| Možnost automatického přepínání trysek podle pojezdové rychlosti | ANO/NE\* |
| Spínání jednotlivých trysek individuálně, vzduchem | ANO/NE\* |
| Cirkulace postřikové jíchy v ramenou při vypnutém postřiku | ANO/NE\* |
| Joystick s možností volby funkce jednotlivých tlačítek | ANO/NE\* |
| Osvětlení ramen LED světlomety s možností jejich automatického oplachu | ANO/NE\* |
| Min. 19 dílčích sekcí | ANO/NE\* |
| Blatníky kol | ANO/NE\* |
| Pneumatiky 480/80 R 42 | ANO/NE\* |
| Spodní plnění | ANO/NE\* |
| Vzduchové min. 2okruhové brzdy | ANO/NE\* |
| Hladká spodní strana stroje  | ANO/NE\* |
| **Další parametry nabízeného stroje:** |
|  |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

 *jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***