**Příloha číslo 1:**

KRYCÍ LIST NABÍDKY

**Identifikace zájemce o zakázku**

Uchazeč: .......................................................

Sídlo[[1]](#footnote-1): ...........................................................

Statutární zástupce[[2]](#footnote-2):…………………………………………………………………………………………

Telefon / mobilní telefon: ………………….…

Fax:………………………………………..…… E-mail: …………………….…………………..…

Identifikační číslo: ........................................ Daňové identifikační číslo: ..............................

Rodné číslo[[3]](#footnote-3): ................................................

**Čestně prohlašuji, že ke dni podání nabídky uchazeč splňuje tyto kvalifikační předpoklady**:

* uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,
* vůči majetku uchazeče neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
* uchazeč není v likvidaci.

V ……………................... dne ….........................

………………..…........................…........................

Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

**Příloha číslo 2:**

**Kmenová pásová pila včetně dopravníků:**

**Minimální technické parametry pásové pily:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **Požadavek** | **Hodnota uchazeče** |
| litinový stojan a litinová kola | POŽADAVEK |  |
| funkce stroje musí být ovládány hydraulicky nebo elektricky. Z důvodu klimatických podmínek ve výrobě nesmí být žádná z funkcí ovládána pneumaticky (ani předřez) | POŽADAVEK |  |
| stojan pásové pily s hmotností | min. 5000 kg |  |
| průměr kol kmenové pásové pily | min. 1300 mm  pro pilový pás min. 180x1,3 mm |  |
| hydraulické zvedání horního vodítka | POŽADAVEK |  |
| hydraulické napínání pilového pásu | POŽADAVEK |  |
| elektrické naklápění horního kola | POŽADAVEK |  |
| kryt pilového pásu je ovládán hydraulicky | POŽADAVEK |  |
| hydraulický předřez | POŽADAVEK |  |
| kapacita zpracování kulatiny | 30 - 40 m3 za směnu |  |
| oboustranně uložená kola v ložiscích | POŽADAVEK |  |
| centrální mazání oběžných ploch kol s automatickým dávkováním | POŽADAVEK |  |
| oboustranné prismatické vedení hydraulických vodítek | POŽADAVEK |  |
| hydraulické zvedání vodítek s fotobuňkou | POŽADAVEK |  |
| hydraulická přestavitelná tlaková vodítka s automatickým odskokem pilového pásu při vracení vozíku zpět | POŽADAVEK |  |
| plně automatický hydraulicky řízený lineární bezpečnostní kryt pilového pásu s bezpečnostním vypínačem | POŽADAVEK |  |
| centrální mazání ručním čerpadlem | POŽADAVEK |  |
| automatický startér | POŽADAVEK |  |
| řemenice, klínové řemeny, a motorová brzda | POŽADAVEK |  |

**Minimální technické parametry upínacího vozíku kulatiny:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **Požadavek** | **Hodnota uchazeče** |
| upínací vozík kulatiny pásové pily s hmotností | min. 7 100 kg |  |
| čtyři upínací věže vozíku, elektricky posuvné | POŽADAVEK |  |
| čtyři elektrohydraulické obraceče kulatiny | POŽADAVEK |  |
| maximální průměr kulatiny (vzdálenost pilový pás – věž v zadní poloze) | min. 1000 mm |  |
| rozchod kolejí | min. 1100 mm |  |
| maximální otevření upínacích háků | min. 850 mm |  |
| rozchod kol | min. 1000 mm |  |
| vysunutí upínacích háků | POŽADAVEK |  |
| hydraulické upínání kulatiny se dvěma upínacími tlaky | POŽADAVEK |  |
| hydraulicky ovládané dvojité dorazové desky | POŽADAVEK |  |
| dvouramenný hydraulický obraceč prken, prisem a bočních krajin | POŽADAVEK |  |
| hydrostatický plynule měnitelný posuv posunovou rychlostí | min. 0-140 m/min |  |
| automatické centrální mazání | POŽADAVEK |  |
| plochá a profilová kolej pro max. délku řezu | min. do 7 m |  |

V ……………................... dne ….........................

………………..…........................…........................

Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

1. v případě fyzické osoby místo podnikání [↑](#footnote-ref-1)
2. v případě právnické osoby [↑](#footnote-ref-2)
3. vyplňuje se jen v případě, že uchazeč je fyzická osoba [↑](#footnote-ref-3)