Odpověď na dotaz (upřesnění)

Povrchová úprava - konstrukce haly -zinkování

                                   - sloupky                 -zinkování

                                   - branky                  -černé

 Ovládání bočních svinovacích plachet -elektrické, bez čidel

Stavitelná(posuvná)šíjová zábrana

Výška branek 130 cm

Libor Urbánek v.r.