**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ**

**Název zakázky: „Minimlékárna – doplnění technologií“**

***Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **Inkubátor:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| kultivační termostat | ANO/NE\* |
| izolovaná nádoba o min. rozměrech 300x150x200 | ANO/NE\* |
| s udržováním nastavené teploty min. do 50°C po nastavenou dobu | ANO/NE\* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Chladící box pro uchování výrobků** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| s min. rozměry 1400 x 400 x 1700 | ANO/NE\* |
| předpokládá se dvoukřídlé provedení | ANO/NE\* |
| Napájení 230 V | ANO/NE\* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zrací box pro zrání jogurtů** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| s min. rozměry 1400 x 400 x 1700 | ANO/NE\* |
| předpokládá se dvoukřídlé provedení | ANO/NE\* |
| Napájení 230 V | ANO/NE\* |
| teplota pro zrání 32-38°C, nastavení délky trvání procesu | ANO/NE\* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Chladící vitrína v prodejně** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Přibližné rozměry 1000 x 400 x 800 mm | ANO/NE\* |
| Napájení 230 V | ANO/NE\* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vana na odkapávání nerezová** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| na kolečkách | ANO/NE\* |
| dno z perforovaného nerezu, výpusť | ANO/NE\* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Odkapový stůl pro odtékání syrovátky** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| na perforovaném nerezovém dně odkápává sýřenína ve formách, spádované dno k výpusti | ANO/NE\* |
| víko, kolečka | ANO/NE\* |
| obdélníkový půdorys min 1000 x 400 | ANO/NE\* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pracovní stoly ve výrobní místnosti** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| materiál nerez | ANO/NE\* |
| čtvercový průřez materiálu tvořícího rám min. 1400x600x700 | ANO/NE\* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Regál nerezový** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| min. 8 polic | ANO/NE\* |
| min. rozměry 950x430x2000 mm | ANO/NE\* |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***