

**Příloha č. 3b**

**Zakázka „Zemědělské stroje“**

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE STROJE**

**Hadicový aplikátor pro aplikaci tekutých organických hnojiv**

značka a typ ……………………………………………………… [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| č. | PARAMETR STROJE | POŽADOVANÁ HODNOTA PARAMETRU | POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU |
| 1. | Pracovní záběr | 9-12 m | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| 2. | Vzdálenost mezi hadicemi | maximálně  250 mm | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| 3. | Protiodkapávací systém | ANO | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| 4. | Pozinková úprava | ANO | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| 5. | Hydraulické sklápění s integrovaným blokováním a odblokováním | ANO | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| 6. | Dodávka včetně montáže na cisternu Fliegl VFW 16 000l Fox – dvounápravový  (konzole je na cisterně) | ANO | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |

**Prohlašuji, že námi nabízený 1 ks hadicového aplikátoru pro aplikaci tekutých organických hnojiv splňuje výše uvedené parametry.**

V ……………………………………. dne …………………………………………

……………………………………………

*podpis osoby,*

*která je oprávněna jednat jménem účastníka*