**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE - pro část č. 3**

**Název zakázky:** **„Modernizace zpracování zeleniny“**

**Vysokozdvižný vozík**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |
| --- |
| **Stroj: Vysokozdvižný vozík počet: 1 ks** |
| **Výrobce:** |
| **Typové označení stroje:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Nosnost min. 3500 kg | ………….. kg |
| Provedení zdvihu triplex | ANO/NE\* |
| Zdvih min 6500 mm | ………….. mm |
| Stavební výška max 3050 mm | ………….. mm |
| Volný zdvih min. 2300 mm | ………….. mm |
| Výška rámu max. 2200 mm | ………….. mm |
| Vidlice délka/šířka/výška 1300 x 120 x 50 mm | ANO/NE\* |
| Délka bez vidlic max. 2800 mm | ………….. mm |
| Celková šířka max. 1200 mm | ………….. mm |
| Poloměr otáčení max 2400 mm | ………….. mm |
| Ovládání hydraulických funkcí pomocí manuálních pák | ANO/NE\* |
| 4x hydraulický okruh | ANO/NE\* |
| Superelastické pneumatiky | ANO/NE\* |
| Kompletní silniční osvětlení + pracovní osvětlení 2x přední+1 zadní – vše v provedení LED | ANO/NE\* |
| Ovládání směru pojezdu: páka pod volantem | ANO/NE\* |
| Panoramatické zrcátko | ANO/NE\* |
| Integrovaný hydraulicky ovládaný boční posuv vidlic | ANO/NE\* |
| Odhlučněný kryt motoru | ANO/NE\* |
| **Hydrodynamická** převodovka s možností volby nastavení různých brzdových charakteristik aautomatického brždění (od plynulých po agresivní) | ANO/NE\* |
| Brzdy v olejové lázni | ANO/NE\* |
| Plně vzduchem odpružené nastavitelné sedadlo ve všech polohách s bezpečnostním pásem | ANO/NE\* |
| Bezpečnostní ochranný rám | ANO/NE\* |
| Čidlo plynu kompozitní lahve | ANO/NE\* |
| Pohon na LPG | ANO/NE\* |
| Plně hydraulické řízení s posilovačem řízení | ANO/NE\* |
| Světlost ve středu vozíku min. 150 mm | ………….. mm |
| Přihlášení obsluhy pomocí hesel | ANO/NE\* |
| Nastavitelný omezovač rychlosti | ANO/NE\* |
| Bezpečnostní modré světlo při jízdě vzad | ANO/NE\* |
| Polokabina-střešní, přední a zadní díl kabiny obsluhy včetně stěračů (bez vytápění) | ANO/NE\* |
| Akustický alarm zpátečky | ANO/NE\* |
| Výfuk vyvedený nahoru | ANO/NE\* |
| Předčistič sání | ANO/NE\* |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

 *jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***