**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Nákup lisu“**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |
| --- |
| **Stroj: Lis svinovací na válcové balíky průměr 1,5 m a více****počet: 1 ks** |
| **Výrobce:** |
| **Typové označení stroje:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Možnost lisování balíků  průměru 1,5 m – 1,8 m |  |
| 1 ks isobus terminál k ovládání lisu |  |
| Funkce řezání lisované hmoty, min. 25 ks nožů |  |
| Variabilní nastavení průměru balíků |  |
| Možnost nastavení intenzity slisování min. ve dvou zónách |  |
| Vzduchové brzdy |  |
| Automatické mazání řetězů |  |
| Centrální mazání ložisek stroje |  |
| Výkyvný sběrač min. šířky 2,2 m pro kopírování ve svahu |  |
| osvětlení pro silniční provoz: |  |
| Kopírovací kolečka sběrače otočná |  |
| Pneumatiky min. šíře Pneu **500**/55-20 |  |
| Oj do etážového závěsu, průměr oka 40 mm |  |
| Vázání balíku do sítě |  |
| Max. 4 nekonečné pryžové pásy |  |
| 1 ks kamera + monitor ke sledování funkce lisu |  |

*V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *…………………………………………..*

 *Razítko a podpis:*