**TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Modernizace rostlinné výroby“**

**(Dílčí část 1)**

***Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **Traktor speciální úzkorozchodný I počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení stroje: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Kolový traktor s pohonem 4x4 | ANO/NE\* |
| - Maximální rozchod kol 170 cm | ……..…. cm |
| - Motor 4 válec, přeplňovaný, objem min. 3,7 l, 4 ventily na válec | ……………. l |
| - Výkon motoru 70 - 81kW | ………... kW |
| - Emisní norma min. Tier IV Final, katalyzátor SCR+DOC, filtr pevných částic DPF | ANO/NE\* |
| - Objem palivové nádrže min. 100 litrů | ……………. l |
| - Objem nádrže AdBlue min. 12 litrů | ……………. l |
| - Převodovka synchronizovaná min. 36 rychlostí vpřed a 36 vzad, plazivé rychlosti | ANO/NE\* |
| - Reverzace pod zátěží - elektrohydraulicky | ANO/NE\* |
| - Přední náprava má elektrohydraulické zapínání pod zátěží, převod kuželovým soukolím v náboji | ANO/NE\* |
| - Čelní TBZ, nosnost min. 3,3t včetně tlumiče rázů | ANO/NE\* |
| - Čelní závaží 500kg, zadní závaží do kol 2 x 150kg | ANO/NE\* |
| - Kabina klimatizovaná | ANO/NE\* |
| - Vzduchem odpružené sedadlo řidiče, sedadlo pro spolujezdce | ANO/NE\* |
| - Hydraulika – čerpadlo pracovní min. 64 litrů/min. | ………. l/min |
| - Hydraulika – čerpadlo pro řízení a brzdy min. 25 litrů/min. | ………l/min |
| - Zadní vývodová hřídel se spojkou v olejové lázni a brzdou pro rychlé zastavení nářadí | ANO/NE\* |
| - Zadní vývody hydrauliky - minimálně 3 okruhy | ANO/NE\* |
| - Dvouokruhové a jednookruhové vzduchové brzdy pro přívěs | ANO/NE\* |
| - Pneu přední o šíři min. 360mm, zadní o šíři min. 480mm | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |  |
| --- | --- |
| **Traktor speciální úzkorozchodný II počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení stroje: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Kolový traktor s pohonem 4x4 | ANO/NE\* |
| - Maximální rozchod kol 170 cm | ……..…. cm |
| - Motor 4 válec, přeplňovaný, objem min. 3,7 l, 4 ventily na válec | ……………. l |
| - Výkon motoru 70 - 81kW | ………... kW |
| - Emisní norma min. Tier IV Final, katalyzátor SCR+DOC, filtr pevných částic DPF | ANO/NE\* |
| - Objem palivové nádrže min. 100 litrů | ……………. l |
| - Objem nádrže AdBlue min. 12 litrů | ……………. l |
| - Převodovka synchronizovaná min. 36 rychlostí vpřed a 36 vzad, plazivé rychlosti | ANO/NE\* |
| - Reverzace pod zátěží - elektrohydraulicky | ANO/NE\* |
| - Přední náprava má elektrohydraulické zapínání pod zátěží, převod kuželovým soukolím v náboji | ANO/NE\* |
| - Čelní závaží litinové s držákem 10 x 45kg, , zadní závaží do kol 2 x 150kg | ANO/NE\* |
| - Kabina klimatizovaná | ANO/NE\* |
| - Vzduchem odpružené sedadlo řidiče, sedadlo pro spolujezdce | ANO/NE\* |
| - Hydraulika – čerpadlo pracovní min. 64 litrů/min. | ………. l/min |
| - Hydraulika – čerpadlo pro řízení a brzdy min. 25 litrů/min. | ………. l/min |
| - Zadní vývodová hřídel se spojkou v olejové lázni a brzdou pro rychlé zastavení nářadí | ANO/NE\* |
| - Zadní vývody hydrauliky - minimálně 3 okruhy | ANO/NE\* |
| - Dvouokruhové a jednookruhové vzduchové brzdy pro přívěs | ANO/NE\* |
| - Pneu přední o šíři min. 360mm, zadní o šíři min. 480mm | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V ............................................. dne .......................*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení osoby oprávněné   
jednat jménem či za účastníka*

*razítko a podpis*

**TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Modernizace rostlinné výroby“**

**(pro Dílčí část 2)**

***Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **Mulčovač počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení stroje: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Pracovní záběr stroje min. 120cm | ….……. cm |
| - Horizontální válec osazený kladivy | ANO/NE\* |
| - Počet kladiv min. 18ks | …………. ks |
| - Váha stroje min. 260kg | …………. kg |
| - Pohon rotoru hydromotorem | ANO/NE\* |
| - Agregace na rameno nakladače | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |  |
| --- | --- |
| **Drtič větví počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení stroje: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Pracovní záběr stroje min. 200 cm | ….……. cm |
| - Celková šířka stroje max. 225 cm | ….……. cm |
| - Horizontální válec osazený kladivy | ANO/NE\* |
| - Počet kladiv min. 34ks, tvrzená otěruvzdorná ocel | …………. ks |
| - Váha stroje min. 1.000 kg | …………. kg |
| - Ochranný rám pro kácení stojatých dřevin | ANO/NE\* |
| - Drcení dřevní hmoty s maximálním průměrem 25 cm | ….……. cm |
| - Otáčky PTO 540 ot/min | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |  |
| --- | --- |
| **Drtič větví se zásobníkem počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení stroje: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Pracovní záběr stroje min. 140 cm | ….……. cm |
| - Celková šířka stroje max. 175 cm | ….……. cm |
| - Horizontální válec osazený kladivy | ANO/NE\* |
| - Počet kladiv min. 18ks, tvrzená otěruvzdorná ocel | …………. ks |
| - Váha stroje min. 1.550 kg | …………. kg |
| - Drcení dřevní hmoty s maximálním průměrem 7 cm | ….……. cm |
| - Sběrací ústrojí s rotorem poháněným automaticky napínaným řetězem | ANO/NE\* |
| - Převodovka s přetěžovací spojkou a volnoběžkou | ANO/NE\* |
| - Výklopný zásobník o kapacitě min. 2 m3 | ….……. m3 |
| - Výsypná výška zásobníku min. 195 cm | ….……. cm |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V ............................................. dne .......................*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení osoby oprávněné   
jednat jménem či za účastníka*

*razítko a podpis*