**TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Modernizace zpracovatelského provozu“**

 **Dílčí část 1: Manipulace**

***Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |
| --- |
| **Samojízdný nakladač počet: 1 ks** |
| **Výrobce: ………………** |
| **Typové označení: ………………………** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Hydrostatický pohon | ANO/NE\* |
| - Převodovka bez řazení rychlostí | ANO/NE\* |
| - Maximální rychlost min. 40 km/hod | ….….. km/hod |
| - Maximální výkon motoru 115 kW | …..…….. kW |
| - Pohotovostní hmotnost stroje min. 10.000kg | …….….... kg |
| - Nosnost min. 5.400kg | …….….... kg |
| - Stohovací výška min. 8,7m | …….…….. m |
| - Výkon pracovního čerpadla min. 185l/min | …….…. l/min |
| - Pracovní osvětlení min. 7 světlometů | ………….. ks |
| - Šířka pneumatik min. 455 mm | ……….. mm |
| - Sloupek řízení součástí palubní desky | ANO/NE\* |
| - Hydraulické jištění nářadí | ANO/NE\* |
| - Reverzace chodu ventilátoru chladiče | ANO/NE\* |
| - Kabina s klimatizací | ANO/NE\* |
| - Rádio s Bluetooth a handsfree | ANO/NE\* |
| - Vzduchem odpružené sedadlo | ANO/NE\* |
| - Odpružení ramene výložníku, automaticky spínatelné | ANO/NE\* |
| - Ovládání reverzace na joysticku  | ANO/NE\* |
| - Dvojdílné teleskopické rameno | ANO/NE\* |
| - Asistent ovládání teleskopu výložníku | ANO/NE\* |
| - Tlačítko na výložníku pro odtlakování 3. okruhu | ANO/NE\* |
| - Paměť pozice nářadí, včetně funkce vyklepávání | ANO/NE\* |
| - Zadní závěs, zadní zásuvka | ANO/NE\* |
| - Automatický bateriový vypínač  | ANO/NE\* |
| - Nastavitelná citlivost reakce hydrauliky ve 3 úrovních  | ANO/NE\* |
| - Kapota s větracími průduchy | ANO/NE\* |
| - Kombinovaný chladič | ANO/NE\* |
| - Lopata o objemu min. 2,5 m3  | …….…. m3 |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks**  | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |
| --- |
| **Vysokozdvižný vozík počet: 1 ks** |
| **Výrobce: ………………** |
| **Typové označení: ………………………** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Nosnost min. 2.500kg při vyložení těžiště 500mm | ………….. kg |
| - Výška zdvihu zvedacího zařízení min. 4.700mm | ……….. mm |
| - Průhledné zvedací zařízení | ANO/NE\* |
| - Délka vidlí 1.200mm | ANO/NE\* |
| - Průjezdná výška max. 2.300mm | ……….. mm |
| - Délka k nosné desce (bez vidlí) min. 2.700mm | ……….. mm |
| - Automatická převodovka s hydrodynamickým měničem | ANO/NE\* |
| - Ochranná mříž nad nosnou deskou vidlic | ANO/NE\* |
| - Elektromagnetické zhášení motoru | ANO/NE\* |
| - Baterie 12V | ANO/NE\* |
| - Pracovní osvětlení, maják, směrová světla | ANO/NE\* |
| - Sloupek řízení se sklopným volantem a posilovačem | ANO/NE\* |
| - Boční posuv | ANO/NE\* |
| - Olejový rozvaděč čtyřsekční s vedením oleje pro 3 sekce | ANO/NE\* |
| - Přístrojový panel se všemi důležitými ukazateli a počítadlem motohodin | ANO/NE\* |
| - Zadní závěs | ANO/NE\* |
| - Držák na dokumenty | ANO/NE\* |
| - Prodloužené vidle 2.200mm | ANO/NE\* |
| - Kabina s topením | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks**  | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V ............................................. dne .......................*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem či za účastníka*

*razítko a podpis*