**TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Modernizace zpracovatelského provozu“**

 **Dílčí část 2: Loupání**

***Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |
| --- |
| **Loupačka hrachu počet: 1 ks** |
| **Výrobce: ………………** |
| **Typové označení: ………………………** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Vertikální brousící stroj | ANO/NE\* |
| - Loupací komora se skládá ze 6ks mlecích kamenů a sítového koše | ANO/NE\* |
| - Stupeň loupání je nastavitelný pomoci hmotnostně řízeného zpomalovacího hradítka na výpadu stroje, nastavením třídílného sítového koše s vertikálními a horizontálními tyčemi, které jsou zabudovány do sítového koše, nastavení se děje pomocí ručního kolečka během provozu. | ANO/NE\* |
| - Zatížení motoru a tím i efektivita práce jsou řízeny ampérmetrem namontovaným na zařízení | ANO/NE\* |
| - Aspirace stroje musí zabezpečit ochlazení produktu a současně odsávání odpadů skrz štěrbiny na sítovém koši. | ANO/NE\* |
| - Účinnost aspirace je řízena manometrem | ANO/NE\* |
| - Zahrnuje dopravu včetně instalace a uvedení do provozu | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks**  | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V ............................................. dne .......................*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem či za účastníka*

*razítko a podpis*