**Požadovaná technická data malotraktoru**

**Výkon motoru …………………………………………………………. minimálně 12 kW**

**Zadní PTO + přední nebo mezinápravový PTO**

**Výkon na PTO …………………………………………………………. min. 10 kW**

**Počet rychlostí …………………………………………………………. .min. 6/2**

**Pohon 4x4 s možností vypnutí přední nápravy**

**Na zadní nápravě uzávěrka diferenciálu**

**Posilovač řízení**

**Výkon čerpadla hydrauliky ..………………………………………………………… min 20 l/min.**

**Zadní 3bodový závěs s řízením polohy**

**Schválení pro provoz na pozemních komunikacích**

**Záruka 5 let**

**Dostupný záruční i pozáruční servis a náhradní díly**