**NABÍDKA**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Název zakázky:**  | Mobilní kontejnerová drticí jednotka, třídicí jednotka a elektrocentrála  |

|  |
| --- |
|  **Účastník o zakázku** |
|  Název: |  |
|  Sídlo / místo podnikání: |  |
|  |  |
|  IČ: |  |
| DIČ: |  |
|  Zastoupený: |  |

**OBSAH NABÍDKY**

**s uvedením číslování stran**

1. Titulní list nabídky 1

2. Obsah nabídky 2

3. Krycí list nabídky 3

4. Vlastní nabídka 4 – 9

5. Přílohy 1: odkazy na veřejně dostupné propagačních

materiálech výrobce pro nabízený model 10

6. Přílohy 2: propagační materiálech výrobce pro nabízený model 11 -

**KRYCÍ LIST NABÍDKY**

na předmět zakázky:

|  |  |
| --- | --- |
|  **Název zakázky:**  | Mobilní kontejnerová drticí jednotka, třídicí jednotka a elektrocentrála  |

|  |
| --- |
| **Zadavatel** |
|  Název: | EuroDejv s.r.o. |
|  Sídlo: | 120 00 Praha – Vinohrady, Na Folimance 2155/15 |
| Kontaktní / korespondenční adresa | 675 41 Nové Syrovice 141 |
|  IČ: | IČ: 28327144 |
|  DIČ: | DIČ: CZ28327144 |
|  Zastoupený: | David Šindelář - jednatel |

|  |
| --- |
|  **Účastník o zakázku** |
|  Název: |  |
|  Sídlo / místo podnikání: |  |
| SSídlo / místo podnikání: |  |
|  IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Zastoupený: |  |
|  Kontaktní osoba účastníka: |  |
|  Telefon: |  |
|  E-mail: |  |

|  |
| --- |
|  **Nabídková cena**  |
|  **Celková nabídková cena v Kč bez DPH** |  |
|  **DPH v Kč** |  |
| **Celková nabídková cena v Kč vč. DPH** |  |

*Tímto prohlašuji, že plně přijímám podmínky stanovené v Oznámení výběrového řízení – zadávacích podmínkách, jsem obeznámen s předmětem zakázky, a že respektuji zadávací podmínky.*

V

dne

Účastník : ……………………………………………………………..….\*

\* razítko, jméno, příjmení a podpis osob oprávněných jednat

**VLASTNÍ NABÍDKA**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Název zakázky:**  | Mobilní kontejnerová drticí jednotka, třídicí jednotka a elektrocentrála  |

**Předmět zakázky v rozsahu minimálních technických specifikací stanovených zadavatelem:**

1. **Mobilní kontejnerová drticí jednotka**

pro drcení materiálů: stavební suť, beton, železobeton, cihly, do pevnosti v tlaku 150 MPa – pouze nelepivý materiál, kamenivo v rámci stavebních odpadů

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavek popis:** | **Požadovaná hodnota:** | **Nabízená hodnota** |
| Vstupní kusovitost: max. rozměr  | do 400 x 300 mm |  |
| Násypka objem | min. 1,8 m3 |  |
| Podavač: vibrační, řízený frekvenčním měničem | ano |  |
| Drtič: jednovzpěrný čelisťový drtič s integrovaným pohonem, pojistná vzpěrná deska, výměnné vzájemně zaměnitelné a otočitelné  | ano |  |
| Pohon drtiče: elektromotor  | min. 18,0 kW  |  |
| Výstup z drtiče:  | 0-40 až 0-80 mm dle nastavené štěrbiny drtiče |  |
| Výkon:  | 10-30 t/h |  |
| Pásový dopravník:  | šířka 500 mm, délka cca 5 m |  |
| Celková hmotnost:  | max 7,5 t |  |
| Magnetický separátor | ano |  |
| Výkonový přepínač sítí se zásuvkou 125 A pro připojení k externí elektrické síti | ano  |  |
| V provedení pro hákové nosiče kontejnerů | ano |  |
| Všechna data uvedená v tabulce odpovídají údajům uvedeným ve veřejně dostupných propagačních materiálech výrobce pro nabízený model. | Ano |  |

|  |
| --- |
|  **Identifikace nabízeného předmětu dotace** |
|  **Výrobce:** |  |
| **Typ/označení:** |  |
| **Záruční doba (od převzetí předmětu zakázky):** |  |

|  |
| --- |
|  **Hodnocené údaje zakázky:** |
|  **Cena bez DPH:** |  |

1. **Mobilní kontejnerová třídicí jednotka**

ke třídění nelepivých materiálů se vstupní kusovitostí do 700 mm, jako např: stavebních odpadů, betonů, zeminy, přírodního kameniva či písku. Výstupem třídění jsou min. 3 frakce vytříděného materiálu, dle použitých sítových ploch třídiče. Čtvrtá frakce je nadroštná.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavek popis:** | **Požadovaná hodnota:** | **Nabízená hodnota** |
|  |
| Vstupní kusovitost: | max. 700 mm – max. rozměr jednotlivého kusu |  |
| Výstupní kusovitost: | 1 frakce nadroštná nad 100 mm a dále 3 frakce z dvousítného třídiče (dle použitých sítových ploch v rozsahu okatosti 4 - 63 mm) |  |
| Hruborošt: hydraulicky sklápěný dálkovým ovladačem z nakladače | Ano |  |
| Třídič:: velikost sítové plochy  | velikost sítové plochy 1000 x 3000 mm, horní sítová plocha čtvercová příčně napínaná, spodní sítová plocha podélně napínaná, pohon elektromotorem  |  |
| Výkon:  | 70 -140 t/h dle okatosti sít a povaze tříděného materiálu |  |
| Velikost násypky:  | objem min. 2,2 m3  |  |
| Podavač:  | pásový šíře 800 mm, regulace prováděna řízením rychlosti podavače frekvenčním měničem |  |
| Vynášecí dopravník podsítný:  | elektrohydraulicky sklopný pro transport, pásy šíře 650 mm hladké |  |
| Vynášecí dopravník mezisítný a nadsítný:  | elektrohydraulicky sklopný pro transport, pásy šíře 500 mm hladké |  |
| Hydraulická stanice: elektrohydraulická stanice pro sklápění pásových dopravníků a hruboroštu, pohon  | cca 4 kW. |  |
| Pohon:  | 15 kW/400 V/50 Hz (síť nebo centrála) |  |
| V provedení pro hákové nosiče kontejnerů | Ano |  |
| Celková hmotnost:  | max 8,5 t |  |
| Všechna data uvedená v tabulce odpovídají údajům uvedeným ve veřejně dostupných propagačních materiálech výrobce pro nabízený model. | Ano |  |

|  |
| --- |
|  **Identifikace nabízeného předmětu dotace** |
|  **Výrobce:** |  |
| **Typ/označení:** |  |
| **Záruční doba (od převzetí předmětu zakázky):** |  |

|  |
| --- |
|  **Hodnocené údaje zakázky:** |
|  **Cena bez DPH:** |  |

1. **Benzínová elektrocentrála**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavek popis:** | **Požadovaná hodnota:** | **Nabízená hodnota** |
|  |
| Výkon  | min. 20 kVA, 400/220 V, |  |
| motor výkon | min. 25 kW, |  |
| obsah motoru  | max. 1000 cm3 |  |
| elektr. startování | ano |  |
| hmotnost  | max. 200 kg |  |
| Všechna data uvedená v tabulce odpovídají údajům uvedeným ve veřejně dostupných propagačních materiálech výrobce pro nabízený model. | ano |  |

|  |
| --- |
|  **Identifikace nabízeného předmětu dotace** |
|  **Výrobce:** |  |
| **Typ/označení:** |  |
| **Záruční doba (od převzetí předmětu zakázky):** |  |

|  |
| --- |
|  **Hodnocené údaje zakázky:** |
|  **Cena bez DPH:** |  |

|  |
| --- |
|  **Ostatní údaje**  |
|  **Místo plnění:** | provozovna žadatele na adrese 675 33 Dešov, objekt na pozemku 2/9 v k.ú. Malý Dešov |
| **Termín plnění:** | do 5.3.2022 ( nejpozdější termín dokončení zakázky ) |

|  |
| --- |
| **Seznam poddodavatelů** |
|  **Název, IČO:** | **Popis jakým způsobem se poddodavatel podílí na zakázce.** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
|  **Obchodní podmínky stanovené v minimálním rozsahu zadavatelem s jejichž znění účastník bere na vědomí a souhlasí s nimi.** |
| V kupní smlouvě, která bude s uzavřena k předmětu zakázky budou staveny obchodní podmínky zahrnující ustanovení v níže uvedeném rozsahu:Prodávající se zaváže dodat a umožnit nabýt vlastnické právo kupujícímu k předmětu zakázky odpovídajícímu dle rozsahu a specifikace nabídce vítězného účastníka / prodávajícího.Výši ceny předmětu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. Změna ceny je možná jen po oboustranném písemném odsouhlasení doplňků KS.V případě, že se tak zhotovitel s objednatelem dohodnou, je přípustná i zálohová platba na základě vystaveného účetního dokladu.Fakturace proběhne po dodání předmětu kupní smlouvy bez vad a nedodělků. Prodávající může fakturaci provádět i průběžně za jednotlivá dílčí plnění na základě faktury, vystavené nejdříve ke dni dodání příslušného bezvadného části předmětu plnění pokud povaha předmětu plnění takovéto dílčí plnění umožňuje. Splatnost faktury je minimálně 30 **dnů** od doručení faktury kupujícímu.Min. záruční doba na předmět plnění 12 měsíců od protokolárního převzetí.Prodávající je oprávněn žádat od kupujícího, v případě zpoždění úhrady kupní ceny předmětu koupě, smluvní pokutu ve výši 0,03 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.Kupující je oprávněn žádat od prodávajícího, v případě zpoždění s dodáním předmětu koupě nebo jeho části, sankci ve výši 0,03 % Kčz celkové ceny za každý i započatý den prodleníProdávající bere na vědomí, že k předmětu smlouvy se vztahuje dotace Programu rozvoje venkova. Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu kontrol související s příjmem dotací k předmětu smlouvy. |

V

Dne

Za účastníka: ……………………………………………………………..….\*

\* razítko, jméno, příjmení a podpis osob oprávněných jednat za účastníka

Příloha 1: odkazy na veřejně dostupné propagačních materiálech výrobce pro nabízený model

Příloha 2: propagační materiálech výrobce pro nabízený model