**Poptávka/Nabídka do výběrového řízení**

*Když je v tabulce požadovaný číselný údaj, tak uveďte. U ostatního potvrďte ANO.*

|  |
| --- |
| **Pozice č. 18 Název zařízení/technologie:** **Linka na zpracování kysaného zelí v balení pro velkoodběratele** |
| **Typové zařízení/technologie:**  |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Nabídka uchazeče** |
| Nerezové provedení s prvky plastu  | ANO  |
| Rozměry linky do 7 m délky, max. šířka 3 m |  |
| Výkon linky min. 3 500 kg/7 hod. |  |
| Spojení linky s linkou ve 2.NP shozem  | ANO |
| Šnekové dávkování do plastových kbelíků 5 a 10 kg při pevném podílu 70 – 85 0 |  |
| Nerezový dopravník | ANO |
| Váha s nerezovým indikátorem | ANO |
| Automatické dávkování nálevu do kbelíků | ANO |
| Nerezový rozvaděč s ovládáním | ANO |
| Napojení na detektor kovů | ANO |
| Součástí dodávky bude prohlášení o shodě | ANO |
| Součástí dodávky bude další související dokumentace, která se běžně dodává Uchazeč uvede, jakou dokumentaci dodá | ANO / popis nebo NE |
| Požadovaná cena zahrnuje dopravu zařízení do provozovny zadavatele v Brništi, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy | ANO |
| **Požadovaná cena v Kč bez DPH**  |  |

Technickou specifikaci může uchazeč rozšířit i o další nabízené parametry.

…………………………………………………………….

 za uchazeče