**Příloha č. 1 Návrhu kupní smlouvy**

**Požadované technické parametry funkčního celku na pokos pícnin**

Níže v tabulce doplňte vámi nabízené strojea uveďte číselné údaje, když jsou požadovány. K ostatnímu potvrďte odpovědi ANO.

1. **Čelně nesený diskový žací stroj**

|  |
| --- |
| **Název žacího stroje:** |
| **Výrobce:** |
| **Typové označení stroje:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Nabídka uchazeče** |
| Čelně nesený diskový žací stroj vhodný k agregaci s traktorem DF K 610 | ANO  |
| Uchycení na předních hydraulických ramenech traktoru | ANO |
| Pohon od předního vývodového hřídele | ANO |
| Pracovní záběr min. 3 000 mm, max. 3 500 mm |  |
| Odpružení žací lišty | ANO |
| Příční výkyv min. + / - 10 º |  |
| Podélný výkyv + /- min. 6 º |  |
| Součástí plnění je dodání kloubového hřídele |  |
| Součástí dodávky bude prohlášení o shodě | ANO |
| Součástí dodávky bude technické osvědčení | ANO |
| Součástí dodávky bude další dokumentace – český návod k obsluze, záruka, apod. | ANO |
| Požadovaná cena za čelně nesený žací stroj v Kč včetně DPH |  |

Technickou specifikaci může uchazeč rozšířit i o další nabízené parametry.

1. **Asistenční systém pro ochranu zvěře k čelně nesenému diskovému žacímu stroji**

|  |
| --- |
| **Název zařízení:** |
| **Výrobce:**  |
| **Typové označení:** |
| Uchazeč si vloží další řádky, na kterých popíše nabízené parametry |
| Součástí dodávky bude prohlášení o shodě | ANO |
| Součástí dodávky bude další dokumentace – český návod k obsluze, záruka, apod. | ANO |

|  |  |
| --- | --- |
| Požadovaná cena za asistenční systém k čelně nesenému žacímu stroji v Kč včetně DPH |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná cena čelně neseného žacího stroje včetně asistenčního systému v Kč** včetně DPH |  |

1. **Bočně nesený diskový žací stroj**

|  |
| --- |
| **Název žacího stroje:** |
| **Výrobce:**  |
| **Typové označení stroje:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Nabídka uchazeče** |
| Bočně nesený diskový žací stroj vhodný k agregaci s traktorem DF K 610 | ANO  |
| Uchycení na zadních hydraulických ramenech traktoru | ANO |
| Pohon od zadního vývodového hřídele | ANO |
| Pracovní záběr min. 3 000 mm, max. 3 500 mm |  |
| Nájezdová pojistka | ANO |
| Středové uchycení vlastní žací jednotky | ANO |
| Součástí dodávky bude prohlášení o shodě | ANO |
| Součástí dodávky bude technické osvědčení | ANO |
| Součástí dodávky bude další dokumentace – český návod k obsluze, záruka, apod. | ANO |
| Požadovaná cena za bočně nesený žací stroj v Kč včetně DPH |  |

Technickou specifikaci může uchazeč rozšířit i o další nabízené parametry.

1. **Asistenční systém pro ochranu zvěře k bočně nesenému diskovému žacímu stroji**

|  |
| --- |
| **Název zařízení:** |
| **Výrobce:**  |
| **Typové označení:** |
| Uchazeč si vloží další řádky, na kterých popíše nabízené parametry |
| Součástí dodávky bude prohlášení o shodě | ANO |
| Součástí dodávky bude další dokumentace – český návod k obsluze, záruka, apod. | ANO |
| Požadovaná cena za asistenční systém k bočně nesenému žacímu stroji v Kč včetně DPH |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná cena bočně neseného žacího stroje včetně asistenčního systému v Kč** včetně DPH |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná cena celkem za dodání funkčního celku na pokos pícnin v Kč včetně DPH**(= rozhodné kritérium pro hodnocení nabídek) |  |

…………………………………………………………….

 za uchazeče