|  |
| --- |
| ***Tabulka parametrů******název zakázky******„Manipulátor“*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Manipulátor, typ, výrobce:** | **Cena bez DPH:** |
| ***Název parametru*** |  | ***Skutečnost******ano/ne*** |
| Výkon motoru | min. 84 kW |  |
| Objem válců motoru | min. 3.600 cm3 |  |
| hydraulického čerpadla o max. průtoku | min. 100 1/min |  |
| Objem hydraulického systému | min. 90 l |  |
| hydraulický okruh na rameni |  |  |
| Výškový dosah (dle EN 1459 B) | min. 6 m |  |
| Maximální nosnost (dle EN 1459 B) | min. 3 000 kg |  |
| Nosnost v maximální výšce (dle EN 1459 B) | min. 2 700 kg |  |
| Maximální dopředný dosah (dle EN 1459 B) | min. 3,3 m |  |
| Hydrodynamický měnič |  |  |
| Řazení mechanické 4/4 |  |  |
| Maximální pojezdová rychlost | 40 km/hod |  |
| Pneu o velikosti | min. 24“ |  |
| Klimatizace |  |  |
| Vzduchem odpružené sedalo obsluhy |  |  |
| Reverzace vrtule chlazení motoru |  |  |
| Objemová lopata o objemu | min. 1 500 l |  |

|  |  |
| --- | --- |
| V  | Dne:  |
| firma: |  |
| jméno, příjmení: |  |
| funkce: |  |
| podpis: |  |