**3.1 Technická specifikace**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technický požadavek zadavatele** | **Vymezení parametru** | **Splnění požadavku** |
| Montovaná oblouková plachtová hala |  | |
|  |  |  |
| rozměr | 9,15x20m |  |
| Výška | 4,5 m |  |
| Ukotvení patek | Zemní vruty |  |
| Vrata z obou stran | Rolovací |  |
| Rozteč obloukových setů | 200 cm |  |
| Gramáž plachty mn. | 800g/m2 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |