|  |
| --- |
| příloha č. 2**POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PARAMETRY****Název projektu:** **„Traktor 2022“** |
|  | splňuje ANO/NE | Označení stroje/typ/další údaje |
| **1 ks- Traktor** |  |  |
| ***motor:*** |  |  |
| Zdvihový objem motoru minimálně: 6500m3 | ANO/NE |  |
| Naftový motor – počet válců: 6 | ANO/NE |  |
| Viskosní spojka ventilátoru chladiče | ANO/NE |  |
| Emisní norma minimálně: Tier 5  | ANO/NE |  |
| Jmenovitý výkon: cca 180-245 koní | ANO/NE |  |
| Servisní interval motoru minimálně: 600mth | ANO/NE |  |
| Objem nádrže paliva minimálně: 300 l | ANO/NE |  |
| Objem nádrže AdBlue minimálně: 45 l | ANO/NE |  |
| ***převodovka a nápravy:*** | ANO/NE |  |
| Min 18 rychlostních stupňů | ANO/NE |  |
| Řazení rychlostních stupňů pod zatížením v celém rozsahu bez použití spojky | ANO/NE |  |
| přední náprava s pohonem 4 WD, odpružená | ANO/NE |  |
| Otáčky vývodové hřídele ot/min: 540E/1000 | ANO/NE |  |
| Automatické zapínání PTO  | ANO/NE |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ***hydraulika:*** |  |  |
| hydraulické čerpadlo: | ANO/NE |  |
| Výkon minimální: 100 l/min | ANO/NE |  |
| Zvedací kapacita zadního TBZ minimálně: 10000 kg | ANO/NE |  |
| Závěs kategorie III | ANO/NE |  |
| Min. mechanicky ovládané vnější okruhy minimálně: 4 | ANO/NE |  |
| Přední tříbodový závěs  | ANO/NE |  |
| Rychloupínací koncovky | ANO/NE |  |
| ***kabina:*** |  |  |
| Odpružená kabina: | ANO/NE |  |
| klimatizace: | ANO/NE |  |
| odpružené sedadlo řidiče  | ANO/NE |  |
| Sedadlo spolujezdce | ANO/NE |  |
| Hladina hluku maximálně: 80 dB | ANO/NE |  |
| Přístrojová deska | ANO/NE |  |
| Pracovní světla: minimálně 8 | ANO/NE |  |
| Rádio s BlueTooth | ANO/NE |  |
| Elektronický odpojovač baterie | ANO/NE |  |
|  |  |  |
| ***příslušenství:*** |  |  |
| Pneumatiky (přední min. 540 a zadní 650) | ANO/NE |  |
| Dvouokruhové vzduchové brzdy: | ANO/NE |  |
| Rozvor náprav minimálně: 2 800 mm | ANO/NE |  |
| Pohotovostní hmotnost cca 8200 kg | ANO/NE |  |
| Spodní tažná lišta | ANO/NE |  |
|  |  |  |
| Prosím o vypsání technických údajů. |