**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

Název zakázky: **Pořízení hydraulického manipulátoru**

Účastník (název, IČ): XY

Předmětem této zakázky je dodávka Pořízení hydraulického manipulátoru.

Tab. 1, Specifikace předmětu plnění – značka a typ předmětu plnění

|  |  |
| --- | --- |
| **ZNAČKA:** | XY |
| **TYP:** | XY |

Tab. 2, Specifikace předmětu plnění – technické parametry

| **Parametr** | **Požadovaná úroveň** | **Parametry dodávaného vybavení/množství, nebo vyjádření ano/ne** |
| --- | --- | --- |
| Výkon motoru | Min. 95 kW | **[doplňte]** |
| Zdvihový objem | Min. 4.600 cm3 | **[doplňte]** |
| Provozní hmotnost | Min. 7.000 kg | **[doplňte]** |
| Plnění normy třídy V / Tier 5 | Ano | **[doplňte]** |
| Druh vozidla v technickém průkazu – samojízdný stroj, nebo manipulátor | Ano | **[doplňte]** |
| Kombinovaná automatická převodovka s hydrostatem a řazením mechanických stupňů pod zatížením | Ano | **[doplňte]** |
| Maximální pojezdová rychlost | Min. 40 km/hod. | **[doplňte]** |
| Variabilní axiální pístové čerpadlo | Ano | **[doplňte]** |
| Výkon hydraulického čerpadla | Min. 140 l/min. | **[doplňte]** |
| Provozní tlak čerpadla hydrauliky | Min. 230 bar | **[doplňte]** |
| Automatický reverz ventilátoru chladiče | Ano | **[doplňte]** |
| Odpojitelný pohon nápravy | Ano | **[doplňte]** |
| Samosvorný diferenciál přední nápravy | Ano | **[doplňte]** |
| Ukazatel přetížení stroje | Ano | **[doplňte]** |
| Přepínání režimu řízení | Ano | **[doplňte]** |
| Rychloupínací zařízení pro upnutí adaptérů s hydraulickým zajištěním | Ano | **[doplňte]** |
| Vytřásací režim připojených adaptérů | Ano | **[doplňte]** |
| Tlumení podélného dorazu ramene výložníku | Ano | **[doplňte]** |
| Maximální nosnost při zataženém teleskopu | Min. 3.200 kg | **[doplňte]** |
| Maximální zdvih v rozmezí od 5,80m do 6,30m | ano | **[doplňte]** |
| Pneumatiky - šířka | Min. 460 mm | **[doplňte]** |
| Pneumatiky – boční profil | Min. 70 % | **[doplňte]** |
| Pneumatiky – průměr ráfku (v palcích, 1 " = 25,4 mm) | Min. 24" | **[doplňte]** |
| Joystick – jednopákové ovládání hydrauliky, součást sedačky, 3 v 1  (zvedání výložníku, vysouvání výložníku, vyklápění adaptérů) | Ano | **[doplňte]** |
| Řazení pojezdu vpřed a vzad na joysticku | Ano | **[doplňte]** |
| Přídavný hydraulický okruh na výložníku | Min. 90 l/min. | **[doplňte]** |
| Přídavný pohon pro vzduchové brzdy | Ano | **[doplňte]** |
| Kabina s klimatizací | Ano | **[doplňte]** |
| Kabina chránící obsluhu před padajícími předměty (FOPS) | Ano | **[doplňte]** |
| Kabina chránící obsluhu v případě převrácení (ROPS) | Ano | **[doplňte]** |
| Stěrače předního a zadního okna | Ano | **[doplňte]** |
| Sedadlo vyhřívané | Ano | **[doplňte]** |
| Soubor pracovních světel LED | LED | **[doplňte]** |
| Silniční osvětlení | Ano | **[doplňte]** |
| Zařízení pro pokládku …… | Ano | **[doplňte]** |
| Držák na cívky s potrubím pro zemní kolektor | Ano | **[doplňte]** |

|  |  |
| --- | --- |
| Účastník čestně prohlašuje, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnosti a tyto údaje je uchazeč schopen na vyžádání zadavatele doložit technickou dokumentací k předmětu plnění. | |
| **Jméno a příjmení oprávněné osoby** | XY |
| **Datum** | XY |
| **Podpis** |  |