**Krycí list**

1. **Název zakázky:**

Zpracování mléka na farmě Vrchoslavice – technologie

1. **Zadavatel:**

Název: **Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL**

Sídlo: Mořice 181, 798 28 Mořice

IČO: 46983198

DIČ: CZ46983198

E-mail: agrispol@centrum.cz

1. **Účastník výběrového řízení:**

Název: ………………………………………………….

Sídlo: ………………………………………………….

Zastoupený: ………………………………………………….

IČ: ………………………………………………….

DIČ: ………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………….

Telefon: ………………………………………………….

Kontaktní osoba: ………………………………………………….

1. **Nabídková cena:**

Předmět zakázky: …………………………

Cena bez DPH: …………………………

DPH 21 % …………………………

Cena celkem (včetně DPH): …………………………

1. **Měna, ve které je nabídková cena uvedena:**

CZK – Koruna česká

V …………………………, dne …………………………

………………………………………………………………..

Jméno a podpis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka vybavení:** | **Počet ks** | **Cena ks**  **bez DPH** | **Cena celkem**  **bez DPH** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Elektrická udírna** pro finální úpravu uzených sýrů:  - celonerezová, dvouplášťová  - objem min. 95 l  - včetně termostatu, dopojení  - teplotní rozsah cca 30-130 stupňů Celsia  - výkon cca 1000W | 1 |  |  |
| **nerezový tank** min. 300 l pro převoz mléka ke zpracování (v rámci areálu) | 1 |  |  |
| **stroj na výrobu sýrových nití:**  - elektrický pohon  - nerezové provedení, včetně násypky, jímací nádoby  - podvozek s kolečky  - systém protichůdných výtlačných válců | 1 |  |  |
| **Nerezové vybavení výrobny:** | xxx | xxx | xxx |
| - Sýrařský stůl 120x70x85 cm | 2 |  |  |
| - Pracovní stůl 120x60x85 cm | 2 |  |  |
| - Nerezový regál pro ukládání - zrání sýrů: Maximální rozměry cca: Šířka 710, délka 990, výška 1800 mm | 1 |  |  |
| - Dvojdřez 2 x 50 x 40 x 25 cm se skříní 160 x 60 x 85 cm | 1 |  |  |
| - Nerezová vana pro slaný nálev s odkapovou konstrukcí, na podvozku s kolečky 500x600x1500 mm | 1 |  |  |
| - nerezový závěsný systém na zeď pro motání sýrových nití | 1 |  |  |
| **Mechanický, celonerezový, pantografický lis** dvoupístový | 1 |  |  |
| **Formy** na měkké, tvrdé a pařené sýry, materiál plast a dřevo | 20 |  |  |
| **Šaržový pastér - sýrařský kotel s harfou a naklápěním:**  - Tříplášťová konstrukce  - Maximální objem dvouplášťové nádoby min. 300l  - příkon: min. 18 kW  - výklopné zařízení pro vylití syrovátky  - ovládací panel, řídící jednotka, programovatelnost | 1 |  |  |
| **Pastér** o objemu 50 l, s manuálním analogovým ovládáním k ohřevu standardního mléka, výkon topení 2500W | 1 |  |  |
| **Potravinářské nerezové čerpadlo**, k čerpání mléka, 80 litrů/min, 1 kW, 230 V, do 95°C, včetně měření průtoku a výdejní pistole | 1 |  |  |
| **etiketovací váha** s výpočtem a tiskem etiket do 15 kg:  - funkce: vážení, výpočet ceny, tisk účtenky a etikety,tisk součtové etikety, tisk součtu za položky  - nerezová vážní plocha  - rozměr vážní plochy cca: 350x250 mm | 1 |  |  |
| **dvoulištová komorová vakuová balička:**  - stolní provedení  - digitální ovládání  - připojení 230V  - výkon cca 320W  - sací výkon vývěvy cca 20m³/hodinu - 32l / min.  - rozměry komory užitečné - vnitřní cca 310 x 400 x 150 mm | 1 |  |  |
| **chladící prosklená vitrína:**  - jednodveřová  - min. 5 roštových polic  - teplotní rozsah v chladící části cca: +3°C až +10°C  - rozměry cca: Š 595 x H 640 x V 1840 mm  - příkon cca: 350V  - napětí: 220-240 V  - užitný objem cca 345 litrů | 2 |  |  |
| **nerezový pult** pro balení a vážení výrobků se spodní skříňkou 1800x600x850 | 1 |  |  |
| **pokladní systém:**  - pokladní zásuvka  - dotyková pokladna  - tiskárna účtenek  - platební terminál  - pokladní SW | 1 |  |  |
| **chladící prosklená vitrína:**  - jednodveřová  - min. 5 roštových polic  - teplotní rozsah v chladící části cca: +3°C až +10°C  - rozměry cca: Š 595 x H 640 x V 1840 mm  - příkon cca: 350V  - napětí: 220-240 V  - užitný objem cca 345 litrů | 2 |  |  |
| **prodejní stánek** s potiskem 300x250cm, ocelová konstrukce, plachta min. 300g/m2, včetně prodejního pultu | 1 |  |  |
| **Nerezová sestava pultu, regálu, skříně do prodejny:** | xxx | xxx | xxx |
| - pult 1800x600x850 | 1 |  |  |
| - pult 1200x600x850 | 1 |  |  |
| - regál 1200x300x1800, včetně polic | 1 |  |  |
| - mycí stůl 100 x 60 s 1 dřezem 50 x 40, se skříní | 1 |  |  |
|  |  |  |  |
| **CENA CELKEM ZA DODÁVKU:** |  |  |  |