**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: Nákup dřevařské technologie**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |
| --- |
| **Technologie: Dopravníky a odsávání počet: kpl** |
| **Výrobce:** |
| **Typové označení technologie:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn** |
| **Pásový dopravník na odřezky** |
| Délka cca. 22 – 23 m | ANO/NE\* |
| Pomocné válečky | ANO/NE\* |
| Dopravní pás – gumotextilní | ANO/NE\* |
| Příkon min. 4 kW | ANO/NE\* |
| Vrchní nátěr RAL | ANO/NE\* |
| Prohlášení o shodě | ANO/NE\* |
| **Hrabicový dopravník do boxu** |
| Délka v rozloženém stavu cca. 12 m | ANO/NE\* |
| Tvar Z | ANO/NE\* |
| Dopravní řetěz s unašeči | ANO/NE\* |
| Počet výpadů 1 | ANO/NE\* |
| Příkon min. 4 kW | ANO/NE\* |
| Vrchní nátěr RAL | ANO/NE\* |
| Prohlášení o shodě | ANO/NE\* |
| **Odsávání piliny od rozmítací a pásové pily** |
| Ventilátor – oběžné kolo min. 630 mm | ANO/NE\* |
| VZT potrubí | ANO/NE\* |
| Prohlášení o shodě | ANO/NE\* |
| **Společné položky**  |
| Včetně elektroinstalace (ovládací prvky a rozvody) | ANO/NE\* |
| Včetně montáže a dopravy | ANO/NE\* |
| **Další parametry nabízeného stroje:** |
|  |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

 …………………………………………………………….

 *jméno a příjmení*

 *razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***