**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: Nákup dřevařské technologie**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |
| --- |
| **Technologie: Technologie pro sekání pilařského odpadu na štěpky počet: 1 ks** |
| **Výrobce:** |
| **Typové označení technologie:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn** |
| Příkon hlavního motoru/ů min. 30 kW |       kW |
| Příkon podávky motoru/ů min. 4 kW |       kW |
| Počet nožů rotoru min. 2 ks | ANO/NE\* |
| Otáčky rotoru min. 700 ot/min |       ot/min |
| Vstupní otvor min. 120 x 400 mm | ANO/NE\* |
| Hmotnost max. 3.000 kg |       kg |
| Množství zpracovávaného materiálu cca. 6-8 prm/hod | ANO/NE\* |
| Rozměr výstupní štěpky 30 – 50 mm | ANO/NE\* |
| Rozvaděč je osazen bezpečnostním ovládacím prvkem | ANO/NE\* |
| Včetně ocelového rámu pod sekačku | ANO/NE\* |
| Včetně indikátor kovu | ANO/NE\* |
| Elektroinstalace (rozvaděč, ovládací pult, frekvenční měnič,kabelové rozvody) | ANO/NE\* |
| Včetně montáže | ANO/NE\* |
| Prohlášení o shodě | ANO/NE\* |
| **Další parametry nabízeného stroje:** |
|  |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

 …………………………………………………………….

 *jméno a příjmení*

 *razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***