**TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Modernizace zemědělského podniku II“**

***Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **Plečka s hydraulickým naváděním I počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení stroje: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| **-** Pro použití při pěstování zelí | ANO/NE\* |
| - Aktivně poháněné nožové jednotky osazené ochrannými kryty s nastavitelnou šířkou | ANO/NE\* |
| - Počet jednotlivých sekcí 7 | ANO/NE\* |
| - Stroj pro 6 řádků s rozestupem 65 cm | ANO/NE\* |
| - TBZ. kat. 2 | ANO/NE\* |
| - Stroj poháněn kardanovou hřídelí | ANO/NE\* |
| - Hydraulicky sklopný rám | ANO/NE\* |
| - Hydraulické manuální navádění stroje | ANO/NE\* |
| - Max. šířka jedné sekce 44 cm, nastavitelná | ANO/NE\* |
| - Pohon jednotlivých jednotek prostřednictvím hřídele s průměrem min. 40 mm | ….....…mm |
| - Opěrná kola kovová | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |  |
| --- | --- |
| **Plečka s hydraulickým naváděním II počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení stroje: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| **-** Pro použití při pěstování cibule | ANO/NE\* |
| - Aktivně poháněné nožové jednotky osazené ochrannými kryty s nastavitelnou šířkou | ANO/NE\* |
| - Počet jednotlivých sekcí 10 | ANO/NE\* |
| - Stroj pro 9 řádků s rozestupem 45 cm | ANO/NE\* |
| - TBZ. kat. 2 | ANO/NE\* |
| - Stroj poháněn kardanovou hřídelí | ANO/NE\* |
| - Hydraulicky sklopný rám | ANO/NE\* |
| - Hydraulické manuální navádění stroje | ANO/NE\* |
| - Max. šířka jedné sekce 30 cm | ANO/NE\* |
| - Pohon jednotlivých jednotek prostřednictvím hřídele s průměrem min. 40 mm | ….....…mm |
| - Opěrná kola kovová | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |  |
| --- | --- |
| **Půdní fréza 2 řádková počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení stroje: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Plné osazení noži | ANO/NE\* |
| - Nože uchycené na vyjímatelných držácích | ANO/NE\* |
| - 2 nastavitelné disky před strojem | ANO/NE\* |
| - TBZ. kat. 2 | ANO/NE\* |
| - Stroj poháněn kardanovou hřídelí | ANO/NE\* |
| - Zadní hydr. poháněný formovací válec pro 2 hroby s rozestupem 75 cm, vyjímatelný | ANO/NE\* |
| - Zadní formovací plechy nerezové, vyjímatelné | ANO/NE\* |
| - Kardanová hřídel s omezovačem točivého momentu | ANO/NE\* |
| - Hlavní rotor stroje o průměru min. 65 cm | ……....…cm |
| - Maximální pracovní hloubka stroje min. 30 cm | ……....…cm |
| - 4 rychlostní převodovka pro 540 ot./min. | ANO/NE\* |
| - Automatické napínání hnacího řetězu | ANO/NE\* |
| - Inspekční dvířka po obou stranách stroje | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |  |
| --- | --- |
| **Sklizňový vůz počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení stroje: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Řiditelná náprava | ANO/NE\* |
| - Možnost hydr. vyklopení zadní nápravy a položení celé ložné plochy na zem | ANO/NE\* |
| - Stroj musí být homologován pro provoz na pozemních komunikacích | ANO/NE\* |
| - Blatníky | ANO/NE\* |
| - Přední a zadní zábrany pro uložení nákladu | ANO/NE\* |
| - Délka ložné plochy min. 6 m | …........…m |
| - Dřevěná podlaha | ANO/NE\* |
| - Pneumatické brzdy | ANO/NE\* |
| - Nosnost min. 6 t | …...........…t |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V ............................................. dne .......................*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení osoby oprávněné   
jednat jménem či za účastníka*

*razítko a podpis*